(module JST_2.54_4_coude (layer F.Cu) (tedit 60D1AA96)
  (fp_text reference REF** (at 0 -4.9) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value JST_2.54_4_coude (at 0.5 4.3) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -6.35 -4) (end -6.35 7.5) (layer F.SilkS) (width 0.17))
  (fp_line (start -6.35 -4) (end 6.35 -4) (layer F.SilkS) (width 0.17))
  (fp_line (start 6.35 -4) (end 6.35 7.5) (layer F.SilkS) (width 0.17))
  (fp_line (start 6.35 7.5) (end -6.35 7.5) (layer F.SilkS) (width 0.17))
  (fp_line (start -6.35 6.5) (end 6.35 6.5) (layer F.SilkS) (width 0.17))
  (pad 2 thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 3.81 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
)
