(module CP_CMS4X5.8 (layer F.Cu) (tedit 60D1EA29)
  (fp_text reference REF** (at 0 -4 180) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value CP_CMS4X5.8 (at 0 4) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -2.75 2.25) (end -2.25 2.75) (layer F.SilkS) (width 0.17))
  (fp_line (start -2.25 2.75) (end 2.75 2.75) (layer F.SilkS) (width 0.17))
  (fp_line (start 2.75 2.75) (end 2.75 -2.75) (layer F.SilkS) (width 0.17))
  (fp_line (start 2.75 -2.75) (end -2.25 -2.75) (layer F.SilkS) (width 0.17))
  (fp_line (start -2.25 -2.75) (end -2.75 -2.25) (layer F.SilkS) (width 0.17))
  (fp_line (start -2.75 -2.25) (end -2.75 2.25) (layer F.SilkS) (width 0.17))
  (pad 1 smd rect (at -1.7 0 90) (size 1 2.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.7 0 90) (size 1 2.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${MY_PATH}/3D/C.3dshapes/CP_CMS4X5.8.step
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
