(module 0805 (layer F.Cu) (tedit 5B0815A3)
  (fp_text reference REF** (at 0 1.6) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value 0805 (at 0 -1.8) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 1.3 -0.9) (end 0.9 -0.9) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.1 -1.1) (end 1.1 -0.7) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.4 -0.6) (end 0.4 0.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.4 -0.6) (end -0.4 0.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -1 0) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1 0) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
