(module Bornier2.54_1x3 (layer F.Cu) (tedit 5B3CCA80)
  (fp_text reference REF** (at -4.826 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value Bornier2.54_1x3 (at -0.762 -3.81) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -4.04 3.35) (end 4.04 3.35) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 4.064 2.54) (end -4.016 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.04 -2.95) (end 4.04 -2.95) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.04 -2.95) (end -4.04 3.35) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 4.04 -2.95) (end 4.04 3.35) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 thru_hole rect (at -2.54 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at 2.54 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
