(module Bornier5_1x2 (layer F.Cu) (tedit 5B362772)
  (fp_text reference Ref** (at 0.381 4.572) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value bornier_2x1 (at 0.381 -3.556) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 5.969 2.54) (end -5.715 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 5.969 -2.54) (end 5.969 3.556) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -5.715 3.556) (end 5.969 3.556) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -5.715 -2.54) (end 5.969 -2.54) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -5.667 -2.5) (end -5.667 3.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.413 0) (size 4 4) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole rect (at -2.667 0) (size 4 4) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
