(module COB_3W (layer F.Cu) (tedit 60798E41)
  (fp_text reference REF** (at 0 5.5) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value COB_3W (at 0 -5.715) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 5.715 -3.81) (end 6.985 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 6.35 -4.445) (end 6.35 -3.175) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 7.62 -2.54) (end 3.809999 -2.539999) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 7.75 -2.54) (end 7.75 0.25) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 7.75 0.25) (end 4.579049 0.25) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -3.81 2.54) (end -7.75 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -7.75 2.54) (end -7.75 -0.25) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -7.75 -0.25) (end -4.579049 -0.25) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_arc (start 0 0) (end 3.809999 -2.539999) (angle -143.1848901) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_arc (start 0 0) (end -3.809999 2.539999) (angle -143.1848901) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 7.75 -2.54) (end 3.809999 -2.539999) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (pad 1 smd rect (at -6.4 1.15) (size 2.4 2.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 6.4 -1.15) (size 2.4 2.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad "" smd circle (at 0 0) (size 6 6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
