(module 3216-18 (layer F.Cu) (tedit 60D1EA0D)
  (fp_text reference REF** (at 0 1.8) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value 3216-18 (at 0 -2.8) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -1.5 -1.5) (end -1 -1.5) (layer F.SilkS) (width 0.17))
  (fp_line (start -1.25 -1.75) (end -1.25 -1.25) (layer F.SilkS) (width 0.17))
  (fp_line (start 2.5 0.75) (end 2.5 -0.75) (layer F.SilkS) (width 0.17))
  (fp_line (start 2.5 -0.75) (end -2.5 -0.75) (layer F.SilkS) (width 0.17))
  (fp_line (start -2.5 -0.75) (end -2.5 0.75) (layer F.SilkS) (width 0.17))
  (fp_line (start -2.5 0.75) (end 2.5 0.75) (layer F.SilkS) (width 0.17))
  (fp_line (start -2.5 -1.25) (end -2.5 1.25) (layer F.SilkS) (width 0.17))
  (pad 1 smd rect (at -1.41 0) (size 2.2 1.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.41 0) (size 2.2 1.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${MY_PATH}/3D/C.3dshapes/3216-18.step
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
