(module Bornier2.54_1x2 (layer F.Cu) (tedit 5B3CC9DF)
  (fp_text reference REF** (at -3.81 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value Bornier2.54_1x2 (at 0 -4.318) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -2.77 3.35) (end 2.77 3.35) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.77 2.286) (end -2.77 2.286) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.77 -2.95) (end 2.77 -2.95) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.77 -2.95) (end -2.77 3.35) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.77 -2.95) (end 2.77 3.35) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 thru_hole rect (at -1.27 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
