(module 5329 (layer F.Cu) (tedit 57EB84ED)
  (fp_text reference REF** (at 0.127 0.127) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value 5329 (at 0 2.794) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 8.509 3.683) (end -8.509 3.683) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -8.509 -3.683) (end 8.509 -3.683) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -8.509 -3.683) (end -8.509 3.683) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -8.509 0) (end -8.509 -3.683) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 8.509 -3.683) (end 8.509 3.683) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -7.25 0) (size 2.5 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 7.25 0) (size 2.5 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
